化学与生命健康交叉中心
公共实验室管理规定（试行）

根据化学与生命健康交叉中心（以下简称“中心”）对公共实验室的定位，公共实验室是为化学与生命健康相关科研工作提供实验条件，并满足中心及所内、外科研需求的公共平台。在公共实验室的使用管理中，管理人员和安全员负有监管责任，共同协调维护公共实验室的使用人员、公共设备设施、安全管理等工作，使用公共实验室的所有人员应理解支持配合管理人员和安全员的工作。

1 人员
公共实验室共有5条双向实验台，暂定每条试验台容纳10-12名实验人员，实验室内同时在场人数不得超过50人。临时人员若需使用公共实验室，须由固定人员全程陪同，并对其设备使用与实验安全负责。

2 设备设施
公共实验室目前拥有36台公用固定资产，24件公用配套设备，以及4组通风橱（含氮气气路），具体见附表，使用这些设备设施前应仔细阅读说明书或接受设备工程师培训。
所有公用设备设施所有权归属中心，为公用属性，非课题组或个人所拥有，若后续发现有某些设备存在交叉使用或长时间占用的情况，将另行制定设备设施的使用预约管理办法。使用公共实验室的所有人员应予以配合，若拒绝配合或损坏设备将根据情节严重程度，决定是否取消其公共实验室使用资格及取消资格的时长，并通知其课题组长/责任人/导师对使用者进行教育或赔偿损失。

3 低值易耗品
根据公共实验室定位，中心将为使用人员提供实验用水、电和常规消耗品，如氮气、纯净水、清洁用品、一次性手套口罩等，其余实验用品均应由使用人员自行准备。
公共实验室配备带锁通风试剂柜用于存放试剂，使用人员应及时更新试剂台账。但是需要注意试剂危险性质，如易制毒、易制爆及其他在册危化品，带入实验室后应及时在安全员处登记危化品台账，并妥善保管。

4 安全
[bookmark: OLE_LINK1]根据“化学所科研安全管理实施细则（试行）”中的相关规定，并依据目前所知的相关实验条件，公共实验室在安全管理中涉及有危化品、气瓶、冰箱和生物安全。安全员应按照化学所相关要求制定实验室规范、实验室应急预案、实验室气瓶和气路的使用规范、所有仪器设备的操作规程、试剂台账、钢瓶台账、冰箱台账等一系列安全管理规范。
以及，实验人员应对实验室药品及危化品MSDS进行动态更新。

5 卫生
保持实验室的整洁也是公共实验室管理的重要环节，在保证环境卫生的同时可以发现并规避潜在风险。
值日轮换将按实验人员分配，以周为单位进行轮值，在人员未完全固定时，将每月公布轮值名单，以下为值日生要求：
1) 实验垃圾分类处的日常清理：昌平后续应该会每天进行实验垃圾清运工作，实验垃圾应准确投入对应桶内，并及时将废液送至废液回收处，值日生应日常巡视、提醒、清理；
2) 通风橱/柜的日常维护：通风橱/柜应按规范使用，并在实验完成后及时清洁、整理，避免影响其他实验人员使用，值日生应日常巡视、提醒、清理；
3) 公共实验仪器/区域的日常维护：值日生应保证每周扫地、拖地一次，清洁、整理公共仪器实验台一次，整理公共区域一次；
4) 个人实验台的日常维护：值日生应日常巡视、提醒实验人员清洁、整理个人实验台，保持实验室环境整洁。

说明：以上规则自发布之日起执行，所有使用公共实验室的人员应严格遵守。如有调整，以中心最新通知为准。


附表

	固定资产编号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量

	20251459
	冻干机
	四环起航
	LGJ-12A
	1

	20251567
	医用冷藏保存箱
	中科都菱
	MPC-5V1006
	1

	20251568
	漩涡混合仪
	其林贝尔
	VORTEX-5
	1

	20251569
	漩涡混合仪
	其林贝尔
	VORTEX-5
	1

	20251570
	漩涡混合仪
	其林贝尔
	VORTEX-5
	1

	20251571
	漩涡混合仪
	其林贝尔
	VORTEX-5
	1

	20251572
	漩涡混合仪
	其林贝尔
	VORTEX-5
	1

	20251573
	分析天平
	赛多利斯
	BSA224I-1CCN
	1

	20251574
	分析天平
	赛多利斯
	BSA224I-1CCN
	1

	20251575
	磁力搅拌器
	其林贝尔
	GL-3250B
	1

	20251576
	磁力搅拌器
	其林贝尔
	GL-3250B
	1

	20251577
	磁力搅拌器
	其林贝尔
	GL-3250B
	1

	20251578
	磁力搅拌器
	其林贝尔
	GL-3250B
	1

	20251579
	旋转混匀仪
	其林贝尔
	BE-1200
	1

	20251580
	层析实验冷柜
	知信仪器
	ZX-CXG-800
	1

	20251581
	超声波破碎仪
	小美超声（上海净信）
	XM-1800DT
	1

	20251582
	超声清洗仪
	昆山超声
	KQ-400DE
	1

	20251583
	隔膜真空泵
	上海振荣
	ZRG-20
	1

	20251584
	防爆冰箱
	英鹏
	BL-200SM300L
	1

	20251585
	防爆冰箱
	英鹏
	BL-200SM300L
	1

	20251588
	酸度计
	梅特勒-托利多
	SD20 kit
	1

	20251602
	超微量分光光度计
	佑宁
	NanoArcoS
	1

	20251605
	水平电泳槽
	君意牌
	JY-SPCT
	1

	20251606
	水平电泳槽
	君意牌
	JY-SPCT
	1

	20251607
	垂直电泳槽
	君意牌
	JY-SCZ2
	1

	20251608
	转移电泳槽
	君意牌
	JY-ZY5
	1

	20251609
	通用型电泳仪电源
	君意牌
	JY300HC
	1

	20251610
	垂直电泳槽
	君意牌
	JY-SCZ2
	1

	20251611
	通用型电泳仪电源
	君意牌
	JY300HC
	1

	20251619
	恒温震荡金属浴
	大龙
	hm100-pro
	1

	20251620
	恒温震荡金属浴
	大龙
	hm100-pro
	1

	20251622
	洁净工作台
	海尔
	HCB-1300V
	1

	20251625
	高速冷冻离心机
	湘仪
	CHT210R
	1

	[bookmark: OLE_LINK2]20251672
	制冰机
	冰鹿
	BL-100
	1

	20251847
	超低温冰箱
	赛默飞
	TDE40086FV-ULTS
	1

	20251848
	超低温冰箱
	赛默飞
	TDE40086FV-ULTS
	1

	
	移液器
	eppendorf
	
	16

	
	掌上离心机
	大龙
	DIOO8
	5

	
	混匀摇床
	大龙
	SK-O180-S
	3


编号：              
公共实验室使用申请表
	姓名
	
	身份类型
	□职工      □博士后
□学生      □项目聘用
□联合培养  其他     

	预计开展
实验内容
	






	承诺内容
	1. 严格遵守公共实验室管理规定；
2. 严格遵守化学所安全管理规定；
3. 按要求使用公共设备设施，遵守值日要求；
4. 如在实验过程中，因自己不规范操作引起的任何问题无条件接受公共实验室的赔偿制度和惩罚措施。

本人签字：                       日期：                      


	是否完成
实验风险识别及实验室安全培训
	是否涉及危险实验
□否
□是（须签订危险实验报备登记单）
反应物（易制爆、易制毒、剧毒或大量易燃危化品）：              
反应类型（重点监管的危险化工工艺）：                          
产物（具有爆炸、闪燃或毒性）：                                
反应规模（接近或达到中试规模）：                              
反应条件（高压0.4MPa以上或高温200℃以上）：                 
操作（容易发生安全事故）：                                    

□已完成实验室安全培训

安全员签字：                     日期：                      


	责任人/
导师意见
	

签字：                           日期：                      


	公共实验室
管理员意见
	

签字：                           日期：                      



注：
1. 本表一式三份，化学与生命健康交叉中心公共实验室管理员一份，责任人/导师一份，申请人一份，复印有效；
2. 编号由公共实验室管理员填写。

